附件

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **单位** | **数量** | **主要参数** |
| **一** | **地面防水工程及拆除** |  |  |  |
| 1 | 楼（地）面涂膜防水 | m2 | 约500 | 1.防水品种:高分子聚合物聚乙烯丙纶防水 2.遍数:2层 |
| 2 | 平面块料拆除 | m2 | 约500 | 1.拆除的基层类型:1层防静电地板拆除 |
| 3 | 金属门窗拆除 | m2 | 供应商自行现场勘察 | 1.拆除类型:1层铝合金玻璃隔墙拆除 |
| 4 | 拆除材料倒运、摆放 | 项 | / | 拆除材料倒运、摆放 |
| 5 | 开孔（打洞） | 个 | 供应商自行现场勘察 | 1.部位:一层精酿车间开洞 2.打洞部位材质:砌体墙 |
| 6 | 踢脚线拆除 | 项 | 供应商自行现场勘察 | 1.踢脚拆除、清理、运输 |
| 7 | 电缆沟、地沟 | m2 | 供应商自行现场勘察 |  |
| 8 | 其他项目 | m2 | 供应商自行现场勘察 | 沟道盖板等 |
| 二 | **装饰工程** |  |  |  |
| 1 | 细石混凝土楼地面 | m2 | 约500 | 1、名称：C20细石混凝土 2、部位：1层 3、规格：厚80mm |
| 2 | 环氧地坪 | m2 | 约500 | 1、名称：高强度环氧自流平地面1.5-2.0mm，环氧中涂两道、界面剂、地面打磨 2、部位：1层 |
| 3 | 天棚面龙骨及饰面拆除、恢复 | m2 | 供应商自行现场勘察 | 1.部位:1.2层局部 |
| 4 | 消防管道喷头改造 | 处 | 供应商自行现场勘察 | 拆除后消防喷淋头改造下喷，每处1米管道（3层8317、8319房间） |
| 5 | 消防烟感改造 | 处 | 供应商自行现场勘察 | 拆除后消防感烟探测器造改造，每处1米金属软管（3层8317、8319房间） |
| 6 | 风机盘管进回风口下返 | 处 | 供应商自行现场勘察 | 拆除后重新安装进回风口（3层8317、8319房间） |
| 7 | 灯具拆除、更换 | 处 | 供应商自行现场勘察 | 拆除单管日光灯，更换600\*600方灯（3层8317、8319房间） |
| 8 | 窗帘合改造 | 米 | 供应商自行现场勘察 | 窗帘合改造（317、8319房间） |
| 9 | 窗帘合改造 | 米 | 供应商自行现场勘察 | 窗帘合腻子乳胶漆（3层8317、8319房间） |
| 10 | 吊顶 | m2 | 约400 | 吊顶（3层8317、8319房间）吊筋、主副龙骨，石膏矿棉板600\*600 |
| 11 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 约500 | 1.部位:3层组培室拆除天棚 2.龙骨及饰面种类:金属龙骨 矿棉板 |
| 12 | 楼地面防护 | m2 | 约500 | 1.部位:3层组培室 2.地面防护要求:楼地面石膏板防护 |
| 13 | 钢质防火门 | 樘 | 1 | 1.门框或扇外围尺寸:900\*2100 |
| 14 | 塑料板踢脚线 | 项 | 供应商自行现场勘察 | 1.踢脚线高度:120 2.面层材料种类、规格、颜色:PVC塑料踢脚 |
| 15 | 精酿车间吊顶恢复 | 项 | 供应商自行现场勘察 | 1.精酿车间吊顶恢复 |
| 16 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 约150 | 1.喷刷涂料部位:精酿车间粉刷 2.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆2遍 |
| **三** | **安装工程** |  |  |  |
|  | 1层电气改造 |  |  | 1层电气改造 |
| 1 | 控制开关 | 个 | 1 | 1.名称:总开关更换 |
| 2 | 配电箱 | 台 | 供应商自行现场勘察 |  |
| 3 | 电力电缆 | m | 供应商自行现场勘察 | 1.名称:电力电缆 2.敷设方式、部位:桥架、穿管 |
| 4 | 2层电气改造 |  |  | 2层电气改造 |
| 5 | 配线 | m | 供应商自行现场勘察 |  |
| 6 | 配管 | m | 供应商自行现场勘察 |  |
| 7 | 插座拆除、安装 | 个 | 供应商自行现场勘察 |  |
|  | 3层电气改造 |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 台 | 4 |  |
| 2 | 插座拆除、安装 | 个 | 供应商自行现场勘察 | 1.名称:单相五孔插座（拆除、安装） 2.规格:10A 3.安装方式:底边距地0.3米暗装 |
| 3 | 插座 | 个 | 供应商自行现场勘察 | 1.名称:单相五孔插座 2.规格:10A 3.安装方式:底边距地0.3米暗装 |
| 4 | 桥架 | m | 供应商自行现场勘察 | 1.名称:镀锌涂塑电缆桥架 2.型号:100\*50 |
| 5 | 铁构件 | / | 供应商自行现场勘察 |  |
| 6 | 配线 | m | 供应商自行现场勘察 |  |
| 7 | 配管 | m | 供应商自行现场勘察 |  |
| 8 | 电力电缆 | m | 供应商自行现场勘察 | 1.名称:电力电缆 2.敷设方式、部位:桥架、穿管 |
| 9 | 接线盒 | 个 | 供应商自行现场勘察 | 1.名称:接线盒 |
|  | 1-3层给排水改造 |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | m | 供应商自行现场勘察 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，水冲洗及消毒按规范要求 |
| 2 | 洗脸盆 | 组 | 1 | 1.名称:柱式洗面盆 2.规格、类型:陶瓷、脚踏开关 3.附件名称、数量:包括配套五金、龙头、角阀、软管、下水管及存水弯等所有安装所需附件 |
| 3 | 化验盆 | 组 | 8 | 1.名称:实验水盆 2.规格、类型:双位 3.附件名称、数量:含角阀、软管安装所需附件 |
| 4 | 打洞（孔） | 个 | 供应商自行现场勘察 |  |
| 5 | 塑料管 | m | 供应商自行现场勘察 | 1.安装部位:室内车库精酿车间排水接至室外雨水管 2.介质:排水 |
| 6 | 组培室拆除 | m2 | 约500 | 拆除：风机盘管、管道、保温、支架、吊筋 |
| 7 | 组培室拆除 | m2 | 约500 | 拆除：消防管道、喷淋管道、喷淋头、保温、支架、吊筋 |
| 8 | 组培室消防改造 | m2 | 约500 | 改造：消防箱、喷淋头、感烟探测器、消防电 |
|  | 4-5层给排水 |  |  |  |
| 1 | 螺纹阀门 | 个 | 供应商自行现场勘察 | 1.类型:角阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:丝接 |
| 2 | 打洞（孔） | 个 | 约28 | 1.名称:水钻打孔 2.规格:管道直径≤50mm |